자가측정 면제가 가능한 물리적/안전상 이유 등

1) 물리적 사유에 의한 자가측정 불가능 사례

가. 토출구(vent)가 없는 저장시설 및 혼합시설, 전 공정이 밀폐된 시설, 밀폐된 연속공정 중      중간 단계의 시설 또는 공정

나. 건축물 및 구조물에 의해 물리적으로 공간이 협소하여 국소배기관련 장치(후드,덕트,송풍기 등)를      설치할 공간이 없는 경우

다. 건축물 및 구조물에 의해 물리적으로 공간이 협소하여 측정을 위한 작업대 등을 설치할      공간이 없는 경우

2) 안전상 사유에 의한 자가측정 불가능 사례

가. 일산화탄소, 암모니아 등 질식을 유발하거나 독성을 가진 가스의 배출로 측정자의 건강에      위해를 가할 수 있는 경우

나. 측정을 위한 공간, 위치 등이 불안정하여 측정장비 탑재, 측정자의 움직임으로 인해 시설 등의      파손 우려 등이 있는 경우

다. 배출구 및 측정공 설치로 인하여 화재,폭발 등의 문제가 발생할 위험성이 있는 경우

라. 공정 운전조건이 고온, 고압 등으로 측정이 불가한 시설

마. 석유화학 및 정유 업종 등에서 불완전 가스나 액체를 연소시킬 목적으로 설치되는 배출시설이면서      방지시설인 시설로 배출구 설치가 불가능하며, 안전상 이유로 자가측정이 불가능한 시설

바. 공정의 안전상 목적으로 일시적인 압력 해소를 위해 설치되어 있는 시설로서 대기오염물질이      간헐적·불규칙적으로 배출되는 경우

사. 국소배기장치 및 측정공을 설치할 경우 작업(통상적인 공정상의 작업을 말한다)을 위한      공간의 부족 등으로 작업자의 안전에 영향을 주는 경우

3) 기타 유형에 의한 자가측정 불가능 사례

가. 연중 상시 가동시설로 측정공 설치 또는 자가측정을 위해서는 공정을 중지하여야 하는 시설       (다만, 대정비 등을 위해 공정이 중단되어 측정공 설치가 가능한 경우 그 시기에 측정공을       설치하고 자가 측정을 실시하여야 한다)

나. 자가측정을 위한 측정 유량의 발생이 없는 시설로 강제로 흡입·포집할 경우 해당 공정 및      제품의 품질에 영향을 주는 경우

다. 국소배기장치 및 측정공의 설치 시 산업안전 관련법령 등 타 법령에 위배되는 경우