2023년 시설포도 재배시설 지원

* 사업에 대한 해석은 원예소득과 과수팀 송지수(061-390-8448)주무관입니다.

❍ 낙후된 포도 재배시설 조기개선 및 포도 신규재배시설 지원으로

이상기후 피해 저감 및 과실품질 향상

1		추진방침

❍ 포도재배 환경 개선으로 노동력 절감 및 고품질 농산물 생산

❍ 고소득 품종 포도 재배시설 보급으로 고소득 농가 발굴

2		사업개요

❍ 사업기간 : 2023. 4월 ~ 11월

❍ 사 업 량 : 4ha

❍ 사 업 비 : 1,000백만원(군비 50%, 자부담 50%)

❍ 사업내용 : 지붕개량, 다겹보온커튼, 연동하우스 설치 지원

* 세부사업 중복신청 불가

❍ 사업대상 : 아래 조건을 모두 충족한 자

- 농업경영정보를 등록한 포도 시설재배 농업인(희망 농업인)

- 농업경영체상 경영주(공동경영주)로 등록된 자

- 관내 주민등록 및 실 거주하는 농업인(2023. 1. 1. 기준)

- 농지 소유자 또는 농지 임차(2023. 1. 1. 기준 6년 이상)가 가능한 농가

❍ 우선지원 : 장성군 하우스 설치 지원사업 미수혜자 우선 지원

❍ 후 순 위 : 아래 명시된 사업 수혜자 및 수혜예정자

- 시설포도 재배시설 지원사업

- 신소득 원예특화단지(레몬) 조성사업

- 시설과수 생산시설 현대화 지원사업

- 저탄소 에너지절감 시설 지원

❍ 지원제외

- 지방세 체납자 (해당 읍·면 확인)

- 사업신청 필수 구비서류 미제출 및 미작성자

- 사업 희망 필지 및 주소가 관외에 있는 자

- 농업관련 보조금 지원 제한자 및 미반환자

❍ 지원조건 : 보조 50%, 자부담 50%

❍ 지원기준

세부사업명		기준단가 (㎡당)	지원대상	설치내용
지붕개량		21,000원	시설포도 재배농가	1중서까래파이프 + 개폐기 - 서까래파이프 : 지름 25.4㎜이상/두께 1.5㎜이상 - 개폐파이프 : 지름 25.4㎜이상/두께 1.5㎜이상 - 기둥연결파이프 : 지름 31.8㎜이상/두께 1.5㎜이상 - 마무리파이프 : 지름 31.8㎜이상/두께 1.5㎜이상 - 비닐, 컨트롤박스, 인건비 등 기타자재
다겹 보온커튼	천창·측창	13,200원		다겹부직포 + 개폐기 - 다겹부직포, 개폐기, 인건비 등 기타자재
	천창	11,400원
	측창	1,800원
연동하우스		35,000원	포도 연동하우스 신규 설치 희망농가	포도 연동 비닐하우스(내재해형 설치 규격) - 1중하우스, 골조공사, 자동개폐기, 물받이, 덕시설, 방풍벽 등 포함(보온커튼 제외) * 개소당 면적 한도 : 1,320~3,300㎡ * 설치사양 : 내재해형 연동비닐하우스 시설 규격 또는 하우스 폭5.5~6m × 측고3m × 동고4.7~5m × 길이00m로 시공 - 그 외에 규격으로 설치 희망시 구조안전 진단서와 각서(서식5) 제출

❍ 각서제출(대상자 선정 후 교부신청서 작성시 제출)

- 연동하우스 신청 희망자 중 내재해형 연동비닐하우스 시설 규격 또는 포도하우스 사양(폭5.5~6m × 측고3m × 동고4.7~5m ×  길이00m)과 다르게 시공 희망하는 경우 구조안전진단서 및 각서(서식5) 제출

내재해형 연동비닐하우스 시설 규격

(2023. 2. 9. 개정)

* 장성군 내재해 설계기준 : 적설심 40cm 이상, 풍속 32㎧

·21-연동-2, 4 규격은 장성군 내재해형 설계기준에 맞지 않아 신청 불가능

포도 연동하우스 시방서

1. 개요

가. 형식 : 아치연동형 비닐하우스

나. 구조 : 철재 파이프 골조

다. 기본사양

- 하우스 폭 5.5m ~ 6m × 측고 3m × 동고 4.7 ~ 5m × 길이(사업량별 상이) 00m

· 내재해형 연동비닐하우스 시설 규격 또는 위 사양과 다르게 시공을 원할 경우, 자연재해로 인한 피해발생 시, 피해에 대한 복구비를 100% 본인부담(구조안전진단서 및 각서(서식5) 제출)

- 비닐하우스 면적 = 해당사업 사업대상자 별 배정 사업량(㎡)

- 기본시설

· 골조 공사

· 측면 자동개폐장치

· 하우스 후면 물받이 홈통

· 덕시설

· 방풍벽

2. 시공방법

1). 일반시방사항

(1). (부지의 선정) 시설부지는 다음 사항을 만족할 수 있는 곳을 택한다.

- 해당사업 신청서에 기입한 필지(필지 변경 시, 반드시 변경 신청서 등을 통해 군 허가 후 공사 시행)

- 진·출입 도로가 양호한 곳

- 침수 및 과습의 우려가 없는 곳

- 눈사태, 산사태, 홍수 등으로부터 보호될 수 있는 곳

- 환기(통풍)가 양호하고 돌풍의 우려가 없는 곳

(2). (지반정지 및 토공사) 지반정지 및 토공사(부지조성공사)는 발주자가 착공전 책임 시행하여야 하며, 시공자는 착공 전에 부지조사를 실시하여 성토에 의한 지반짐하, 붕괴우려 등 시설물에 영향을 미칠 요소가 발견되었을 경우에는 지체 없이 이의보완을 요구하여야한다.

(3). (전기 및 용수) 시공 중 사용되는 임시전기 및 용수는 발주자가 공급해 주어야 한다.

(4). (현장정리) 시공자는 공사 중 현장 내 정돈 및 청결을 유지하여야 하며, 공사완료 즉시 가설물 및 잔여자재를 반출하고 뒷정리 및 청소를 완료 후 준공검사에 임하여야 한다.

(5). (부지 내 배수시설) 시공자는 부지 내 배수시설을 적절히 하여 시공 중 부지의 손상이나 이상이 발새하지 않도록 조치할 책임을 가진다.

(6). (자재관리) 시공자는 현장에 반입된 자재에 대하여 도난, 변형 및 변질되지 않도록 보관 및 관리를 철저히 하여야 하며, 문제 발생시 책임을 진다.

2). 특기시방사항

(1). 지반 정지공사

가. 지반은 통로, 배수로 등을 포함하여 충분한 면적을 수평으로 정지해야 한다.

나. 성토 지역은 충분한 다짐이 이루어진 후 시공해야 한다.

(2). 독립기초

가. 독립기초 콘크리트는 180kg/㎡ 품질로서 양생이 완전한 것을 사용한다.

나. 기둥은 구조용 강관 KS 표시품을 사용하고 기초석에 400mm 이상 묻히게 한다.

다. 독립기초는 온실중앙에서 양단을 향해 1/600 구배를 주어 설치한다(곡부 홈통의 물 흐름 구배).

라. 지반이 연약하거나 성토지역의 경우에는 잡석 다짐 및 방석 콘크리트 등의 보완조치를 하여야한다.

(3). 파이프 골조 공사

- (포도재배덕시설) 25.4mm*1.5t 파이프를 4m 간격으로 지주파이프와 함께 세워 고정하고 중방파이프와 강선을 설치한다.

- (석가래 파이프) 31.8mm*1.5t 파이프를 60cm 간격으로 설치한다.

- (중앙가로대, 기타가로대파이프) 31.8mm*1.5t 파이프를 사용하고 석가래와의 고정은 강선조리개를 사용한다.

- (측면가로대) 48.1mm*2.1t 파이프를 사용하고, 석가래와의 측면가로대의 고정은 연동 외꽂이나 쌍꽂이를 사용하고, 측면가로대와 기둥파이프, 측면가로대와 중방의 고정은 T크램프를 사용한다.

- (중방) 48.1mm*2.1t 파이프를 사용하고 2m간격으로 설치하고, 하우스 앞, 뒤로는 브러싱 파이프로 고정한다.

- (기둥파이프: 가 또는 나 선택하여 시공)

가. 48.1mm*2.3t 원형파이프 또는 각관파이프를 2m간격으로 설치하고 각 기둥의 고정은 기둥앙카 파이프를 기둥에 용접 후 땅을 파서 주름관에 콘크리트를 부어 50cm이상 매설한다. 나. 48.1mm*2.3t 원형파이프 또는 각관파이프를 2m 간격으로 설치하고 각 기둥의 고정은 48.1mm*2.3t 파이프를 기둥파이프와 연결하여 50cm이상 매설한다.

※‘가’ 또는 ‘나’에서 각 기둥파이프 간격은 2m이나, 하우스의 가장 앞쪽과 뒤쪽 기둥파이프 간격은 최대 3m까지 연장할 수 있다.

- (방풍벽파이프) 31.8mm*1.5t 파이프를 60cm 간격으로 설치하고, 측면가로대와의 고정은 외벽날개 자재를 사용하여 고정한다.

- (땅도리파이프) 25.4mm*1.5t 파이프를 사용하고, 방풍벽파이프와의 고정은 강선조리개를 사용한다.

- (방풍벽 측면가로대 파이프) 25.4mm*1.5t 파이프를 사용하고, 방풍벽 파이프와의 고정은 강선조리개를 사용한다.

- (파이프연결) 가로대파이프를 연결 할 때는 연결핀 또는 인발파이프를 사용한다.

- (연동 시설하우스 물받이)

‧ 물받이는 칼라강판 0.5t(최소 0.45t 이상)를 사용하고 투명PC 사용 시에는 1.0t 이상을 사용한다(단, 투명 PC의 경우에는 시공 후 A/S에 문제가 없도록 하여야한다).

‧ 홈통의 이음 부분은 물 흐름 방향에 맞추어 연결핀을 사용하거나 4cm 이상 겹치게 하고 겹침 부분에는 실리콘 충진 밀착 후 고정처리 한다.

- (제품의상태) 모든 파이프 자재는 유해한 흠이 없고 도금의 탈락 및 녹이 없는 제품을 사용하여야 한다.

- (제품의규격) 골조용 파이프는 한국산업규격 KS D 3760의 비닐하우스 구조용 강관(SPVHS, SPVHS-AZ)을 사용하여야 한다.

- 서까래 파이프 절곡 시 단면손상이 없어야 하며, 지붕 아치상부가 약간 돌출되는 모양이어야 한다.

- 강관의 길이방향 연결은 연결핀을 사용하고, 조립구, 볼트, 너트 등은 필히 아연도금 및 용융도금품을 사용한다.

- 기둥은 지면에 수직으로 설치하여야 하며 주골조(서까래, 기둥 및 중방 등)는 조립구(클램프, 클립, 볼트 및 너트 등)를 사용하여 흔들림 없이 견고하게 고정하여야 한다.

- 모든 파이프 조립은 경사면을 제외하고는 수평과 수직, 좌우의 열을 잘 맞추어 시공하여야 한다.

- 파이프와 파이프 연결은 설계도면상 명시된 위치에 따라 서까래와 가로대, 기둥과 중방 등의 연결은 U 반도 및 U 볼트로 연결하며, 브레싱이 설치되는 겹침부는 매 개소마다 새들 고정구로 피스를 박거나 일반조리개(강선조리개 등)로 결합시킨다.

- 파이프 조립 시 볼트 및 너트는 정밀하고 견고하게 조립되도록 하며 사용 중 볼트 및 너트의 풀림이나 유격이 발생되지 않도록 하여야 한다.

- 파이프와 파이프 체결에 내재해조리개(강판조리개,수지조리개, 선판조리개 등)를 이용할 경우 조리개의 인장력은 90kgf 이상, 횡(미끄럼) 저항력은 139kgf 이상이어야 한다.

- 파이프 조립 시 도금이 손상되지 않도록 주의하여야 하며 도금 손상부위는 유해한 물질이나 슬래그 등을 제거한 후 녹 방지 도장을 실시하여야 한다.

- 비닐패드는 파이프 접합부마다 피스로 고정하고 반드시 패드 연결핀으로 연결한다.

- (피복 공사)

‧ 피복재는 앞뒤를 구분하여 구김이나 겹침이 없도록 평활하게 시공하여야 하며 설치 시 피복재에 손상이 있을 경우에는 비닐테이프로 수선하고 누수 우려가 있는 곳에는 보호필름을 사용하여야 한다.

‧ 피복 공사 시 틈새나 찢어짐을 살피어 누수나 병해충 유입을 막을 수 있도록 하여야 한다.

‧ 지붕의 비닐지지 하우스 끈 마찰 부위 및 개폐기 마찰 부위는 PE 보호대를 함께 설치하여 개폐 파이프 바람에 의한 하우스 끈의 마찰로 비닐이 손상되지 않도록 하여야 한다.

‧ 하우스 필름고정 끈의 간격은 1,000㎜ 간격으로 설치하며, 하우스 끈은 바람에 늘어지거나 풀리지 않도록 견고하게 설치하여야 한다.

‧ 하우스 끈 고정구 설치간격은 1,500㎜로 하며, 하우스 끈을 지지한 후 남는 끈은 개폐기 파이프에 감기지 않도록 길이를 짧게 하여야 한다.

‧ 천창 및 측창 환기구에는 청색 방충망을 설치하여 병해충 등으로부터 농작물이 보호될 수 있도록 하여야 한다.

‧ 천창 및 측창 개폐기 파이프 마찰부위는 비닐 보호대를 함께 체결하여 마찰로 인한 비닐의 손상이 없도록 시공하여야 한다.

- (천창 및 측면 개폐장치)

‧ 하우스내부의 환기를 위하여 측면의 치마비닐(약 40cm)과 측고(약 360cm) 사이가 최대한 개폐 되도록 설치한다.

‧ 개폐파이프는 구조에 영향을 미치지 않으므로 개폐가 유연하게 되면서 휘어지지 않는 파이프를 사용하며, 하우스 세로길이보다 파이프의 세로 길이가 약300mm 정도 길게 하여 개폐가 원활히 이루어지도록 한다.

‧ 개폐파이프의 가로 연결은 파이프 연결핀을 사용하여 두 개소 이상 펀칭하여 고정하며, 연결부가 이탈되지 않도록 한다.

‧ 자동개폐기의 조정 장치는 수동에 의해의 한 자동 권취식을 기본으로 하여 설치하며, 내부 작물의 특성에 따라 온도감응 장치, 우적 감응장치, 타이머 조절장치 등을 추가로 설치 할 수 있다.

‧ 자동개폐기의 개폐 모터의 상·하한의 한계 장치는 수분 및 습기로부터 보호되도록 한다.

‧ 자동개폐기의 조정 장치는 하우스 설치 전체 동 중에서 접근이 용이하고 작동하기 편리한 장소를 선정하여 설치 할 수 있도록 한다.

‧ 자동개폐기의 조정장치에는 각 자동개폐기의 스위치별로 안정장치(오버로드)를 하여 시설물전체의 안전을 높인다.

※ 상기 시설기준에 부적합 시 지원불가

‧ 소요자재는 KS규격품 또는 공인기관 등 검사합격품을 필요한 시기 공급되도록 하여 사용

‧ 지원사업비 범위 내에서 정률지원(초과분 자부담)

※시설하우스 설계 단면도(1)

※시설하우스 설계 정면도(2)

3		사업추진방법

❍ 신청방법 : 사업예정지 관할 읍·면 행정복지센터에 신청서류 제출

❍ 제출서류

구 분	제출서류	비 고
필수서류	∘사업신청서 및 개인정보제공동의서[서식 1]	서식 별첨
	∘농지대장(농지 소유 및 임차기간 확인)	행정복지센터
	∘지적도(사업대상지 확인)
	∘농업경영체등록확인서(등록정보 확인)	농산물품질관리원(☎1644-8778) 인터넷(www.agrix.go.kr), 사무소 방문, 정부24, 읍면행정복지센터
	∘견적서	시행업체
평가 증빙서류	∘농작물재해보험증권 (농작물, 농업시설물)	가입한 지역농협
	∘GAP 인증서 (www.gap.go.kr) * 교육 이수서 아님	정보조회→gap정보조회→ gap인증농가 정보조회
	∘친환경농산물 인증서 (www.enviagro.go.kr)	농산물인증정보→인증정보→ 상세검색
	∘교육이수확인서 (www.agriedu.net) (2019년 ~ 2023년)	농업교육포털→로그인(회원가입)→나의강의실→학습종료과정→집합과정(오프라인)

❍ 우선순위선정 : 평가기준에 의하여 평가 후 예산범위 내 고득점자 순으로 심의회에 추천하여 최종 선정

4		사업추진 시 준수사항

❏ 보조사업 추진

❍ 보조금 교부결정 이후 사업을 착수하여야 하며, 교부결정 이전에 추진한 사업은 보조금 지원 불가

❍ 다음 각 호의 해당하는 경우 보조금 교부결정의 전부 또는 일부를 취소

- 목적 외 다른 용도에 사용한 경우

- 교부조건 등 교부결정의 내용 또는 법령에 따른 군수의 처분을 위반한 경우

- 거짓 신청이나 그 밖의 부정한 방법으로 보조금을 교부받은 경우

- 승인 없이 임의로 사업의 전부 또는 일부를 중지하였을 때

- 보조금 등으로 충당되는 부분 외의 경비를 조달하지 못하는 경우

- 사업계획서에 예정된 토지 또는 시설물 등을 사용할 수 없는 사유 등으로 보조사업 추진이 사실상 곤란하다고 인정되는 경우

- 사정의 변경으로 사업내용을 변경하거나 경비의 배분을 변경하려면 군수의 승인을 득하여야 하며 위반시에는 보조금의 전부 또는 일부 회수

※ 다만, 경미한 내용의 변경이나 경비배분의 경우에는 그러하지 아니한다.

❏ 사업추진 시 준수사항(읍·면)

❍ 사업별 추진일정 및 준수사항 안내 홍보 철저

- 이장회의, 반상회보, 마을회관 등 홍보 강화

❍ 보조금은 지원단가 기준으로 천원단위 내림 절삭하여 신청

❍ 사업대상자별 사업 추진상황 수시 관리, 감독

- 추진 불가능 대상자 파악 시 즉시 포기서 징수 후 보고

- 보조금 교부결정 후 사업 포기자는 동일사업 2년간 신청자격 유예

- 보조금 부당사용사유 등에 따른 지원사업 제외 : 1 ~ 5년

[서식 1]

시설포도 재배시설 지원사업 신청서

신청자

성  명

(대표자명)

생년월일

전화번호

주  소

포도재배 현    황

캠벨(    ㎡), 샤인머스켓(    ㎡), 자옥(    ㎡), 기타(    ㎡)

하 우 스

보유여부

여 / 부

하우스

현  황

5연동(3,000㎡),

단동 5동(3,300㎡)

신청내용

재배작목

(예정작목)

샤인머스켓, 자옥

재배규모

(㎡/동)

㎡      동

사업추진계획

2023년     월 ~      월

사업계획

(세부사업

1개만

신청 가능)

세부사업명

동

면적

(㎡)

사업비(천원)

비고

지붕개량,

다겹보온커튼(천창·측창)

연동하우스

3

1,000

21,000

연동

사업대상지

지번

면적

소유자

(자가/임차)

임대기간

계

사업비

사 업 비

(천원)

계

보 조(50%)

자부담(50%)

비 고

참조

사항

* 본 사업은 아래와 같이 필수요건을 갖춰야 신청이 됨을 알려드립니다.

< 사업 신청시 필수요건 안내 >

농업경영체등록(사업대상, 필지), 임차기간(2028.12.이상), 지방세 완납

2023년    월    일

신청자 :              (서명 또는 인)

장 성 군 수  귀하

첨부

서류

- 필수 : 사업계획서 1부, 개인정보제공동의서 1부, 경영체등록확인서 1부,

농지대장 1부, 지적도 1부, 견적서 1부

- 선택 : 평가 증빙서류(재해보험증권, 교육이수증 등) 1부.

[서식 2]

사 업 계 획 서

□ 세부사업내용 및 대상지 내역(필수기재★)

(단위 : 천원)

세부

내역

폭 ⁀ m ‿
	측고( m), 동고( m), 길이( m)

사업

필지

장성읍 성산리 90-3번지

장성읍 성산리 90-2번지

하우스

유형

단동 / 연동

세부

사업명

지붕개량, 다겹보온커튼, 연동하우스

예상 사업비

□ 사업별 추진일정(필수기재★)

- 사업 완료 예정 시기 : 2023.     .      .

[서식 3]

1. 지적도 필지 표시

2. 지적도 표시 필지 내 하우스 표시

3. 하우스 내 설치 계획 표기(센서장비, CCTV, 제어장비 설치 위치 표기 등) : 별지 사용 가능

예시)  ※ 지적도 내 하우스 위치와 연동, 단동하우스 구분 상세기록 바람

[서식 4]

개인정보제공동의서

○성명 :                                 ○ 생년월일 :

○주소 :

상기 본인은 장성군이 「개인정보보호법 제15조 제1항, 제2항」에 따라  다음과 같이 개인정보수집목적 외로 개인정보자료를 제공하는데 동의합니다.

① 제공받는 자(기관)	장성군 농업유통과
② 이용 목적	2023년 시설포도 재배시설 지원사업 추진
③ 제공 항목	이름, 생년월일, 주소, 연락처
④ 개인정보 보유 및 이용기간	동의서 작성일로부터 (5년)
⑤ 고유식별 및 민감정보 처리에 동의	□ 동의함 □ 동의하지 않음
⑥ 귀하는 개인정보제공에 대해 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의를 거부할 경우 불이익(보조금 교부결정 불가)이 있을 수 있습니다.

2023.    .

성명           (서명 또는 인)

장성군수 귀하

≪개인정보자료제공 동의시 기재요령≫

① 개인정보를 제공받는 자 또는 기관 명칭을 기재합니다.

② 제공 받는 자의 개인정보 이용 목적을 기재합니다.

③ 제공하는 개인정보의 항목을 모두 기재합니다.

④ 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간을 기재합니다.

⑤ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익 고지 여부를

확인합니다.

[대상자 선정 후 제출서식 1] - [해당사업 시방서 기본 기준과 달리 설치한 경우 사업대상자 작성]

각   서

○ 사 업 명 : 2023년 시설포도 재배시설 지원

○ 세부사업명 / 사업량 : 포도연동하우스 신축/ __________㎡

○ 총 사업비 : 일금               원(￦             원)

○ 사업장 위치: 장성군 ○○읍/면 ○○리 ○○○○번지

2023년 시설포도 재배시설 지원사업의 사업대상자 _________은/는 해당 사업 포도하우스 시방서의 기본사양과 기준범위 내에서 달리 시공하였으므로 자연재해가 발생하여 해당 시설하우스의 피해가 발생 시, 피해복구비 전액을 본인 부담하고, 장성군의 관계법규 등에 의한 어떠한 조치도 이의 없이 감수할 것을 서약합니다.

2023년        월        일

사 업 자   주        소 :

주민등록번호 :

연   락   처 :

성        명 : □

장성군수 귀하

[대상자 선정 후 제출서식 2] - 해당사업 시방서 기본 기준과 달리 설치한 경우 시공업체 작성

각   서

○ 공 사 명 :

○ 세부사업명/사업량 : 포도연동하우스 신축/ __________㎡

○ 총 사업비 : 일금               원(￦             원)

당사는 위 공사계약을 체결함에 있어 관계법령에 의한 소정의 자격을 소지한 사후관리 기술자(기사 또는 기능사 등)를 지정배치하여 공사안전 관리 및 교육을 담당토록 하고, 만일 계약과 다르게 공사하였을 경우에는 관 계법규 등 에 의한 어떠한 조치도 이의 없이 감수할 것을 서약합니다.

2023년        월        일

공급자 주      소 :

상  호  명 :

사업자번호 :

대  표  자 : □

장성군수 귀하

참고		부가가치세 환급대상 및 영세율 적용 농업용 기자재

부가가치세 환급이 적용되는 농ㆍ임업용 기자재(개정 22.02.15.)

1. 농업ㆍ임업용 필름[비닐하우스용, 보온못자리용, 작물피복용, 과수 또는 수실류(樹實類) 재배용에 한정한다]과 그 부속자재(비닐 고정용 패드 및 클립, 파이프조리개, 고정구 및 연결핀, 파이프꽂이에 한정한다)

2. 농업ㆍ임업용 파이프(작물재배용 및 축산업용 비닐하우스와 과수 또는 수실류 재배용에 한정한다)

3. 농업ㆍ임업용 포장상자(종이재질의 농산물ㆍ임산물ㆍ축산물 포장용에 한정한다)

4. 농업ㆍ임업용 폴리프로필렌 포대(곡물 포장용에 한정한다)

5. 과일 봉지(과일의 병충해 방지 및 상품성 향상을 위해 열매에 씌우는 봉지에 한정한다)

6. 인삼재배용 지주목ㆍ광망ㆍ차광지 및 은박지

7. 차광망(연초ㆍ표고버섯 건조용 또는 과수ㆍ화훼ㆍ채소ㆍ야생화ㆍ산채 재배용에 한정한다)

8. 농업ㆍ임업용 부직포(작물ㆍ수실류 재배용 및 축산업용에 한정한다)

9. 농업ㆍ임업용 배지(배지(培地: 생물을 기르는 데 필요한 영양소가 들어 있는 액체나 고체로, 배양액ㆍ버섯 재배용에 한정한다)ㆍ버섯 재배용에 한정한다) 및 양송이 재배용 복토

10. 축산업용 톱밥(「농림축산식품부 소관 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리ㆍ지원에 관한 법률 시행규칙」 별표 1에 따른 사용기준을 충족한 것에 한정한다)

11. 이앙기용 멀칭종이(논농사 피복용에 한정한다)

12. 농업ㆍ임업용 방조망(防鳥網) 및 방풍망(과수ㆍ수실류ㆍ작물 재배용 및 축산업용에 한정한다)

13. 농업ㆍ임업용 양수기  14. 볍씨발아기  15. 동력배토기  16. 예취기

17. 가축급여(家畜給與) 조사료(粗飼料: 단백질, 전분 등이 적고 섬유질이 많은 사료를 말한다. 이하 같다) 생산용 필름

18. 화훼ㆍ야생화용 종자류  19. 채소봉지(애호박ㆍ오이용에 한정한다)  20. 버섯재배용기

21. 축산업용 차량방역기  22. 폐사축처리기  23. 축사세척기  24. 카우브러쉬  25. 축산 악취제거기

26. 「약사법」에 따른 동물용 의약품  27. 작물 지주대  28. 농업ㆍ임업용 무인 항공기

29. 농업ㆍ임업용 로더(2톤 미만)  30. 농업ㆍ임업용 굴착기(1톤 미만)  31. 동력제초기

32. 농업ㆍ임업용 고압세척기  33. 농산물 및 임산물 저온저장고(바닥면적이 17㎡ 이하인 것에 한정한다)

34. 농업ㆍ임업ㆍ축산용 환풍기(컨트롤러를 포함하며, 시설하우스용 또는 축사용에 한정한다)

35. 축산용 인공수정 주입기  36. 축산용 인공수정 주입용기  37. 축산용 정액 희석제

38. 축산용 인큐베이터  39. 축산용 출하돈 선별기  40. 축사용 보온등 컨트롤러  41. 축사용 쿨링 패드

42. 축사용 워터컵  43. 축사용 바닥재[철재(鐵材) 바닥재에 한정한다]

44. 농산물ㆍ임산물 수확용 상자(플라스틱 재질에 한정한다)  45. 화훼ㆍ야생화 재배용 배지

46. 화훼ㆍ야생화 재배용 화분(폴리에틸렌, 플라스틱 및 고무 재질에 한정한다)

47. 유해동물(해충을 포함한다) 포획기  48. 농업용 양파망ㆍ마늘망ㆍ배추망ㆍ양배추망

49. 축산 착유용 라이너  50. 축산용 분만실 깔판  51. 축산용 대인소독기  52. 축산용 방역복

53. 조사료 생산용 네트  54. 팽연왕겨  55. 탈봉기  56. 소문망  57. 조사료 생산용 종자류

58. 점적(點滴)호스(점적테이프 및 분수호스를 포함한다)  59. 농업용수 처리기

60. 농업용 제습기  61. 농산물 건조기  62. 농산물 선별기 및 정선기

영세율이 적용되는 유기농어업자재 허용물질(개정 21.01.05.)

1. 키토산(Chitosan) 2. 목초액 3. 천적 4. 약초 등 천연식물에서 추출한 제재(담배는 제외한다)

5. 허브식물 및 기피식물 6. 님(Neem) 추출물 7. 데리스(Derris) 추출물 8. 제충국 추출물

9. 담배잎차(순수니코틴은 제외한다) 10. 해조류, 해조류 추출물 및 해조류 퇴적물 11. 버섯 추출액

12. 클로렐라(담수녹조) 및 그 추출물 13. 규산염 및 벤토나이트(Bentonite) 14. 규산나트륨

15. 규조토 16. 이탄(泥炭, Peat), 토탄(土炭, Peat moss) 및 토탄 추출물 17. 사리염(황산마그네슘) 및 천연석(황산칼슘)

18. 석회석 등 자연에서 유래한 탄산칼슘 19. 생석회(산화칼슘) 및 소석회(수산화칼슘)

20. 점토광물[벤토나이트·펄라이트(Pearlite) 및 제올라이트(Zeolite)·일라이트(Illite) 등]

21. 붕소·철·망간·구리·몰리브덴(Molybdenum) 및 아연 등 미량원소 22. 맥반석 등 광물질 가루

23. 자연암석분말·분쇄석 또는 그 용액 24. 석회질 마그네슘 암석 25. 마그네슘 암석

26. 황산칼륨, 랑베나이트(Langbeinite: 해수의 증발로 생성된 암염) 또는 광물염

27. 칼륨암석 및 채굴된 칼륨염 28. 천연 인광석 및 인산알루미늄칼슘 29. 미생물 및 미생물추출물

30. 혈분·육분(고깃가루)·골분(뼛가루)·깃털분 등 도축장과 수산물 가공공장에서 나온 동물부산물

31. 구아노(Guano: 바닷새, 박쥐 등의 배설물) 32. 동·식물성 오일 33. 파라핀 오일

34. 식품 및 섬유공장의 유기적 부산물 35. 제당산업의 부산물[당밀, 비나스(Vinasse), 식품등급의 설탕 및 포도당을 포함한다]

36. 유기농장 부산물로 만든 비료 37. 유기농업에서 유래한 재료를 가공하는 산업의 부산물 38. 황

39. 구리염 40. 산염화동 41. 밀납(Beeswax) 및 프로폴리스(Propolis) 42. 중탄산나트륨 및 중탄산칼륨

43. 과망간산칼륨 44. 식초 등 천연산 45. 나무 숯 및 나뭇재 46. 에틸알콜 47. 인산철

48. 성 유인물질[페로몬(Pheromone)] 49. 인지질(Lecithin) 50. 카세인(Casein: 유단백질)

영세율이 적용되는 농업기계(개정 22.02.15.)

1. 경운기 및 부속작업기  2. 농업용 트랙터 및 부속작업기  3. 관리기 및 부속작업기

4. 이앙기 및 부속작업기  5. 목책기(농작물 보호용만 해당한다)  6. 고속분무기(스피드스프레이어)

7. 삭제 <2008.2.22.>  8. 콤바인  9. 곡물건조기  10. 삭제 <2006.2.9.>  11. 삭제 <2010.2.18>

12. 동력중경제초기  13. 동력수확기  14. 삭제 <2021. 2. 17.>  15. 동력상토조제기

16. 정식기  17. 농업용 난방기  18. 잎담배건조레이크이송기  19. 농업용 병충해방제기

20. 삭제 <2006.2.9.>  21. 삭제 <2006.2.9.>  22. 탈곡기  23. 동력휴립기

24. 삭제 <2006.2.9.>  25. 비료살포기  26. 삭제 <2008.2.22.>  27. 동력탈피기 및 박피기

28. 농산물 결속기  29. 농산물 운반대 및 운반차  30. 농산물 세척기  31. 동력심경기

32. 삭제 <2008.2.22.>  33. 동력구굴기  34. 동력가지절단기 및 파쇄기

35. 동력수피기 및 파쇄기  36. 삭제 <2006.2.9.>  37. 동력비닐피복기 및 동력피복개폐기

38. 육묘상자  39. 삭제 <2006.2.9.>  40. 파종기  41. 농업용 스프링클러

42. 버섯재배소독기  43. 삭제 <2006.2.9.>  44. 삭제 <2021. 2. 17.>  45. 삭제 <2006.2.9>

46. 삭제 <2006.2.9.>  47. 삭제 <2008.2.22.>  48. 삭제 <2006.2.9>