공공하수처리시설 수질현황

2024. 09. 09. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	25	10	20	0.5
장성하수	6.45	3.5	0.9	8.001	0.1
삼계하수	7.0	3.2	1.0	6.122	0.105