공공하수처리시설 수질현황

2025. 6. 30. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	4	6.23	0.9	10.218	0.068
삼계하수	5.687	6.3	3	6.537	0.186