공공하수처리시설 수질현황

2025. 11. 03. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	4.1	6.46	1.1	9.085	0.069
삼계하수	3.7	7.4	2.2	4.881	0.147