공공하수처리시설 수질현황

2025. 11. 24. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	3.4	6.47	0.8	11.978	0.035
삼계하수	3	7.2	1.8	6.132	0.256