공공하수처리시설 수질현황

2026. 3. 9. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	3.7	6.5	0.9	9.267	0.047
삼계하수	3.9	7.1	2	5.103	0.093