공공하수처리시설 수질현황

2026. 3. 16. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	4.3	6.77	0.9	10.359	0.072
삼계하수	4.1	7.1	2	5.501	0.15