공공하수처리시설 수질현황

2026. 6. 22. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	3	6.63	1.5	11.634	0.1
삼계하수	3.7	7.2	1.6	5.006	0.076