항목별 수질기준 초과시 인체에 미치는 영향 소개

세계보건기구가 정한 “음용수 수질 가이드라인”을 근간으로 합니다.

항목	기준	오 염 물 질 특 성
		노 출 경 로	위 해 성
색 도	5도이하	착색유기물질 망간․철 등	인체에 직접적인 영향 없음
탁 도	0.5NTU 이하	물속의 부유물질	인체의 직접적인 영향 없으나 소독을 어렵게 하고 심미적 영향을 줌
암모니아성 질소	0.5㎎/ℓ	분뇨․하수 등의 오염	암모니아성질소 자체는 무해하나 질산성질소 로 변화시 청색증 유발, 음용수에서 냄새유발
질산성질소	10㎎/ℓ	비료,부패동식물,하수․폐수 등	6개월 미만의 유아에게 청색증 유발
불 소	1.5㎎/ℓ	자연상태의 토양 암석	유치(9세이하)에 치아얼룩(반상치)유발, 수년 동안 4㎎/ℓ이상 음용시 뼈질환을 일으킬 수 있음
망 간	0.3㎎/ℓ	자연상태의 토양, 암석	수년간 기준초과 물 음용시 신경장애, 언어장 애 등을 유발할 수 있음
알루미늄	0.2㎎/ℓ	자연상태의 토양 암석	인체의 직접적인 영향이 거의 없음
일반세균	100CFU/ 100㎖	자연생태계	일반적으로 무해한 잡균으로 알려져 있으나, 병원성 미생물이 존재할 가능성이 있음
총대장균군	불검출/ 100㎖	자연생계계 사람․동물의 장	일반적으로 무해한 잡균으로 알려져 있으나 병원성 미생물이 존재할 가능성이 있음
분원성 대장균군	불검출/ 100㎖	인간․동물의 배설물	설사, 경련, 구역질, 두통 또는 기타 증상 등 단기간의 영향을 줄 수 있음
잔류염소	4.0이하	소독물질	수년동안 기준 초과한 물을 마실 경우 일부사 람에게 암 유발가능성이 있음
냄 새	무 취	유기물 등의 이물질 유입	인체의 직접적인 영향 없음
맛	무 미	무기물 등의 이물질 유입	인체의 직접적인 영향 없음

수질기준 초과 시 주민 행동요령

항 목	주 민 조 치 사 항
색 도, 탁 도	•강우시 계곡수 등 취수중단 및 대체수원(지하수) 이용 •소독철저 및 물을 끓여서 음용 •미리 물을 받아두어 이물질 침전 후 사용 •급수재개시 배수지 내 이물질 확인 후 사용
일반세균, 총대장균군 분원성대장균군	•소독실시 및 물은 끓여서 음용 •배수지 및 취수원 주변 청소 (6개월에 1회)
질산성질소, 암모니아성질소	•생후 6개월미만 유아 사용금지(청색증 유발함 ) •음용수는 다른 식수 사용(생수 또는 다른 지하수 등)
불 소	•9세 이하의 어린이는 유치에 반상치(치아에 얼룩) 발생할 수 있음 •정수기는 역삼투압방식의 정수기 사용
망 간, 알루미늄	•인체에 미치는 영향은 거의 없음 •망간이 함유된 수돗물로 세탁시 색깔이 나타날 수 있음 •알루미늄은 탁도와 비례 하므로 고탁도 유입 시 수돗물 직접음용 금지
냄 새, 맛	•냄새가 날 경우에는 취수원의 오염, 관로에 이물질유입, 배수지 오염 등이 의심되므로 취수원 주변 정비

수돗물 관련 상식소개

오해하기 쉬운 수돗물	수돗물, 이렇게 마시면 좋아요
수돗물이 하얗게 보여요? ☞ 수도꼭지를 틀었을 때 간혹 물이 하얗게 보이는 것은 이물질이나 약품의 원인이 아니라 수압이 높거나 공사 후 물속에 녹아있던 공기가 작은 기포로 나오기 때문입니다. 수질에 전혀 이상이 없는 것으로 안심하고 드셔서 됩니다.	★ 물을 차게 해서 드셔보세요 ☞ 수돗물을 냉장고에 넣어 물의 온도를 4~12℃정도로 유지해서 드시면 청량감과 함께 가장 좋은 물맛을 내고 우리 몸에 좋은 육각수로 변화하게 됩니다.
수돗물에서 역한 소독 냄새가 나요? ☞ 불량고무 또는 PVC호스에서 페놀류가 용출되어 수돗물에 냄새가 발생할 수 있으므로 수도전용 호스 또는 가능한 직접 받아쓰시기 바랍니다.	★ 물을 수도꼭지에서 받아 20~ 30분간 잠시 두었다가 드셔보세요 ☞ 수돗물을 받아 깨끗한 곳에 잠시동안 놓아두면 염소냄새가 없어지고 공기 중 산소가 녹아들어 청량감이 좋아집니다. ☞ 수돗물의 염소냄새는 수돗물이 세균에서 안전하다는 의미입니다
수돗물에서 용수철모양 벌레가 ? ☞ 봄～가을철에 옥외에 방치된 용기나 수도꼭지에 연결된 호스에 깔따구알(물이 있는 곳에서 산란)이 물결에 의해 움직이는 것처럼 보이는 것입니다. 호스를 뺀 후 뚜껑이 있는 깨끗한 용기에 수돗물을 사용하세요.
욕실에 분홍색 물때가 생겨요? ☞ 세면대나 욕조재질의 코발트 성분이 물과 접촉하여 분홍색으로 발색하거나 분홍색을 나타내는 미생물 종류가 용기에서 성장하여 발생됩니다. ☞ 락스 등으로 청소를 한 후 환기를 자주 시켜 욕실내부를 건조하게 유지하세요.	★ 사기, 유리용기에 보관해 보세요 ☞ 금속이나 플라스틱에 담은 물은 사기나 유리그릇에 담은 물보다 쉽게 변화될 수 있어 청량감이 덜할 수 있습니다. 수돗물을 사기나 유리용기에 담아 차가운 곳에 두었다가 드셔보세요.

Ⅹ. 수질관련 용어 정의

◈ 용어의 정의

□ 원  수 : 음용․공업용수 등에 제공되는 자연 상태의 물

□ 상수원 : 음용․공업용수 등에 제공하기 위하여 취수시설을 설치한 지역의

하천․호소․지하수 등

□ 수  도 : 관로, 그 밖의 공작물을 사용하여 원수 또는 정수를 공급하는

시설의 전부

□ 지방상수도 : 지방자치단체가 관할지역 주민 ․ 인근 자치단체 또는 그 주민

에게 원수 또는 정수를 공급하는 일반수도

□ COD(Chemical Oxygen Demand 화학적산소요구량) : 물의 오염도를 나타내는

지표의 하나로, 수중에 포함된 전산화성 물질을

산화시키는데 소비되는 산소량

□ 잔류염소 : 차아염소산(Hclo)과 차아염소산이온(Ocl-)의 형태로 물속에

존재하는 염소(유리잔류염소)

□ 총대장균 : 대장균과 이와 흡사한 성질을 가진 균의 총칭으로 물중의 병원성

세균의 오염여부를 간접적으로 평가하는 오염의 지표임

□ 분원성대장균 : 사람이나 동물의 배설물에 의해 오염되었을 가능성이 높음을 뜻함

□ 탁  도 : 물의 탁한 정도를 나타내며 물속의 부유물질과 관련하여 수질오염을

나타내는 지표

□ 수소이온농도(pH) : 물의 산성, 알칼리성 판단 기준

산성 0   ←   7 중성   →   14 알칼리성

수돗물과 관련한 문의사항은

아래 주소로 연락주시면 친절히 안내해 드리겠습니다.

장성군 맑은물관리사업소

- 장성군 황룡면 강변로 377 (http://www.jangseong.go.kr)

- 상수도관리, 관로확장, 계량기 고장, 수도요금 및 수질민원 등

▷ 연락처(☎) : 390-8560, 8561, 8562, 8564, 8565