장성정수장 일일수질검사 결과

검사일 : 2026. 7. 1.(수)

검사항목	기준	검사결과
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	6.8
유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.41
탁 도	0.5NTU이하	0.01
색 도	5도이하	0
냄 새	무 취	없음
맛	무 미	없음