동물복지형 축산 시범사업 계획서

※ 서식은 본 안을 기준으로 하되, 여건에 따라 변경 가능

1. 사업 신청자 현황

□ 법인 현황

○ 법 인 명 :                 (대표 :        전화번호 :           )

○ 법인번호 :

○ 법인주소 :

○ 설 립 일 : 0000. 00. 00.(운영실적 :    년    개월)

○ 참여농가 :  호

성명 (법인 구성원)	축 종	사육두수	농업인 여부	기 타

○ 자 본 금 :      천원

※ 첨부서류 : 농업경영체등록 확인서 및 농지원부 등록 확인서, 법인등기부등본 및 재무제표, 법인정관 등

□ 법인 시설 보유 현황

구분	부지	축사시설	방목장	분뇨처리시설	관리사	기타
계	㎡	동 ㎡	㎡	㎡	㎡
소유	㎡	동 ㎡	㎡	㎡	㎡
임차	㎡	동 ㎡	㎡	㎡	㎡

□ 축산관련 인증(지정) 실적 현황     * 관련 증빙 자료 첨부

구 분	동물복지축산농장 인증	친환경축산물 인증	HACCP 인증	동물복지형 녹색축산농장 지정	깨끗한 축산농장 지정	기타
인증 여부

2. 세부 추진 계획

□ 사업개요

○ 축    종 :

○ 사업기간 :

○ 사 업 비 :     백만원(국비       , 시군비       ,  자부담       )

- 재 원 별 : 국비    %, 시군비    %, 자부담    %

⇒ 시군비 확보 계획 :

⇒ 자부담 확보 계획 :

○ 사업내용

구 분	세 부 내 용	비 고
축 사	∙
가축운동장	∙
내부시설	∙
소독시설	∙
방역시설	∙
가축분뇨처리시설	∙
기 타	∙

□ 사업부지 확보 계획

<축사 부지>

○ 주    소 :

○ 국토계획법상 용도지역 :

○ 축사부지 확보 현황

부지 면적①	법인 명의 확보②	법인 명의 임차③	미 확보(①-②-③)	비 고
㎡	㎡	㎡	㎡

⇒ 미확보 시 확보 계획(예정부지 주소, 면적, 매입예정시기 등)

· 예정부지 주소 :

· 국토계획법상 용도지역 :

· 면적(㎡) :

· 매입 예정시기 :

<가축운동장 또는 자유방목장 부지>

○ 주    소 :

○ 국토계획법상 용도지역 :

○ 가축운동장 또는 자유방목장 부지 확보 현황

부지 면적①	법인 명의 확보②	법인 명의 임차③	미 확보(①-②-③)	비 고
㎡	㎡	㎡	㎡

⇒ 미확보 시 확보 계획(예정부지 주소, 면적, 매입예정시기 등)

· 예정부지 주소 :

· 국토계획법상 용도지역 :

· 면적(㎡) :

· 매입 예정시기 :

※ 토지등기부 등본 및 토지사용승낙서 등 서류 첨부

○ 위치도(위성 및 항공사진)

□ 세부 시설 투자계획(예시)

(단위 : 천원)

구분	사업내용	단위	수량	산출근거	금액	비고
계
축사	·축사	㎡		· 천원×㎡ = 천원
	·가축운동장
	소 계
동물복지 내부시설	·환기시설	대		· 천원×대 = 천원
	·급이시설	식
	·급수시설	식
	·카우브러쉬	식
	·
	소 계
소독· 방역시설	·차량소독시설	식
	·대인소독시설	식
	·차량진입 차단바	식
	·
	소 계
가축분뇨 처리시설	·퇴비사	㎡
	·
	소 계
기타	·설계비	식
	·토목 공사	식
	·울타리 설치	m
	·전기시설	식
	소 계

□ 공정별 추진일정

○ 부지구입(기 구입 시 작성 생략) : ’19.  . ~ ’19.  .

○ 설계 실시(건축사 :       ) : ’19.  . ~ ’19.  .

○ 인허가(토목·건축·분뇨 등) : ’19.  . ~ ’19.  .

○ 토목공사(부지 정리, 진입도로 포함) : ’19.  . ~ ’19.  .

○ 건축공사(축사, 분뇨처리시설) : ’19.  . ~ ’19.  .

○ 내부시설공사(동물복지형 시설) : ’19.  . ~ ’19.  .

○ 부대시설(방역·소독시설, 울타리, 사료시설 등) : ’19.  . ~ ’19.  .

○ 건축물 및 분뇨처리시설 사용 승인 : ’19.  .

○ 가축 입식 : ’19.  .

○ 축산업 허가 : ’19.  .

○ 동물복지 축산농장 인증 : ’19.  .

3. 동물복지 축산 계획

□ 동물복지 사육 계획

○ 동물복지 축산농장 인증 계획 :

○ 사육두수 :

○ 가축 입식 및 출하 계획

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
총 사육 두수
입식 두수
출하 두수

○ 가축운동장 또는 자유방목장 조성 계획

-

□ 동물복지 축산농장 컨설팅 계획

○ 컨설팅 희망 기관 :

○ 컨설팅 기간 : ’19.  . ~ ’19.  .

○ 컨설팅 내용

-

□ 동물복지 축산물 유통(판매) 계획

○ 연간 생산(출하)량 :

○ 공급처 :

○ 예상 판매 가격 :    천원/kg

○ 동물복지 인증 도축장 출입 차량 확보 및 운송 계획

-

□ 동물복지축산농장 외 인증(지정) 계획

○ 유기축산물 인증 계획

-

○ 산지생태축산농장 지정 계획

-

※ 기 인증(지정)시는 인증서 제출

4. 기대효과

○

○

□ 동물복지 축산농장 인증 기준 설치 계획(한우)

(단위 : 천원)

구분	구비요건	설치(제공)계획
급이	①적절한 반추를 위해 사료의 30% 이상 풀사료 제공	·
	②사료조 길이 확보 - 송아지 40cm, 번식·비육·착유 70cm 이상	·
급수	③급수기 설치 기준 준수 - 개별 급수기를 사용할 경우 10두당 1개 이상 제공 - 최소 급수공간 두당 450~700㎜ 제공	·
사육시설	④우사는 충분한 자연환기와 햇빛이 제공되도록 설치	·
	⑤송아지가 있는 우방은 보온시설(보온등 등) 설치	·
	⑥충분한 수의 격리실 및 분만실을 확보	·
	⑦모든 바닥과 이동통로는 26도 이하 경사지지 않아야 함	·
사육공간	⑧적정한 사육밀도 확보(두당) - 번식우 10㎡, 비육우 7, 송아지 2.5	·
	⑨씨수소 우리는 최소 25㎡ 이상 확보	·
가축 운동장	⑩사육단계별 두당 최소 소요면적과 동일한 운동장 면적 확보	·
사육환경	⑪조명도 : 최소 100lux 이상 확보	·
	⑫암모니아 농도(25ppm 이하), 상대습도 80% 미만	·
	⑬축사 내 적절한 환기 및 보온시설 설치	·
소독	⑭「가축전염병예방법」 소독실시 기준 준수	·
분뇨처리	⑮「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 법규 준수	·
자유 방목장	실외 방목장 시설 설치 - 면적 : 두당 337㎡ 공간 제공 - 울타리 : 야생동물 출입 차단을 위해 설치 - 급수기 : 급수 섭취를 위한 급수기 설치 - 쉼터 : 직사광선을 피할 수 있는 시설 설치 - 먹이 : 살아있는 풀이나 잡관목 설치 - 분뇨 : 우분이 외부로 유출되지 않도록 유지·관리	·

□ 동물복지 축산농장 인증 기준 설치 계획(젖소)

(단위 : 천원)

구분	구비요건	설치(제공)계획
급이	①적절한 반추를 위해 사료의 60% 이상 풀사료 제공	·
	②사료조 길이 확보 - 송아지 40cm, 번식·비육·착유 70cm 이상	·
급수	③급수기 설치 기준 준수 - 개별 급수기를 사용할 경우 10두당 1개 이상 제공 - 최소 급수공간 두당 450~700㎜ 제공	·
사육시설	④우사는 충분한 자연환기와 햇빛이 제공되도록 설치	·
	⑤송아지가 있는 우방은 보온시설(보온등 등) 설치	·
	⑥충분한 수의 격리실 및 분만실을 확보	·
	⑦모든 바닥과 이동통로는 26도 이하 경사지지 않아야 함	·
사육공간	⑧적정한 사육밀도 확보(두당) - 착유우 16.5㎡, 건유우 13.5, 미경산우 10.8 육성우 6.4, 송아지 4.3	·
	⑨씨수소 우리는 최소 25㎡ 이상 확보	·
가축 운동장	⑩사육단계별 두당 최소 소요면적과 동일한 운동장 면적 확보	·
사육환경	⑪조명도 : 최소 100lux 이상 확보	·
	⑫암모니아 농도(25ppm 이하), 상대습도 80% 미만	·
	⑬축사 내 적절한 환기 및 보온시설 설치	·
착유시설	⑭적절한 착유시설 설치 및 청결관리 철저	·
소독	⑮「가축전염병예방법」 소독실시 기준 준수	·
분뇨처리	⑯「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 법규 준수	·
자유 방목장	실외 방목장 시설 설치 - 면적 : 두당 337㎡ 공간 제공 - 울타리 : 야생동물 출입 차단을 위해 설치 - 급수기 : 급수 섭취를 위한 급수기 설치 - 쉼터 : 직사광선을 피할 수 있는 시설 설치 - 먹이 : 살아있는 풀이나 잡관목 설치 - 분뇨 : 우분이 외부로 유출되지 않도록 유지·관리	·

□ 동물복지 축산농장 인증 기준 설치 계획(돼지)

(단위 : 천원)

구분	구비요건	설치(제공)계획
급이	①제한급여 : 돼지 평균 어깨넓이의 1.1배 이상 확보 무제한급여 할 경우 1개의 급이공간당 돼지수 제한 - 칸막이가 없는 건식 급이기 : 최대 6두 - 칸막이가 있는 급이기 : 최대 10두 - 습식 급이기 : 최대 14두	·
급수	②돼지 10두당 1개의 급수공간 제공	·
사육시설	③모든 돼지는 군사사육을 원칙, 스톨내 감금사육 금지 - 다만 교미 또는 인공수정 후 4주까지는 스톨 사육 가능	·
	④돈사는 충분한 자연환기와 햇빛이 제공되도록 설치
	⑤분만실은 모돈이 완전히 뻗을 수 있는 충분한 크기 및 자돈이 압사되지 않는 구조 또는 보호시설 설치	·
	⑥충분한 수의 격리실 확보	·
	⑦모든 바닥과 이동통로는 심하게 경사지지 않아야 함	·
사육밀도	⑧적정한 사육밀도 확보(두당) - 후보돈 2.3㎡, 임신돈 3, 웅돈 6.8	·
휴식공간	⑨구멍이 나있는 천공성 바닥이 아니며, 깔짚으로 덮여있고, 돼지가 항상 휴식공간을 이용할 수 있어야 함	·
사육환경	⑩조명도 : 최소 40lux 이상 확보	·
	⑪암모니아 농도 25ppm 이하	·
	⑫돈사 내 적절한 환기 및 보온시설 설치	·
소독	⑬「가축전염병예방법」 소독실시 기준 준수	·
분뇨처리	⑭「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 법규 준수	·

□ 동물복지 축산농장 인증 기준 설치 계획(산란계)

(단위 : 천원)

구분	구비요건	설치(제공)계획
급이	①선형 급이기는 닭 1수당 최소 10cm 이상, 원형 급이기는 최소 4cm 이상의 급이공간 할당	·
급수	②급수기 설치 기준 준수 - 니플형, 컵형 : 10수당 1개 이상 설치 - 선형 : 1수당 2.5cm 이상, 원형 : 1수당 1cm 이상 설치	·
사육시설	③계사는 충분한 자연환기와 햇빛이 제공되도록 설치	·
	④산란장소 제공 : 산란계 7수당 1개 이상의 개별 산란상 또는 120수당 1㎡ 이상 제공	·
	⑤횃대 설치 : 1수당 최소 15cm 이상 제공 - 굵기(3~6cm), 홰 사이 간격(최소 30cm) - 바닥에서 최소 25~40cm 홰 설치	·
	⑥계사 바닥의 1/3 이상은 깔짚 확보	·
사육밀도	⑦㎡당 9수 이하 면적 확보	·
가축 운동장	⑧가축운동장 확보(1.1㎡/수)	·
사육환경	⑨조명도 : 최소 10lux 이상 확보	·
	⑩암모니아 농도(25ppm 이하), CO2 농도 (5,000ppm 이하)	·
	⑪계사 내 온도는 보온시설을 하여 극심한 온도변화 방지	·
소독	⑫「가축전염병예방법」 소독실시 기준 준수	·
분뇨처리	⑬「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 법규 준수	·
자유 방목장	실외 방목장 시설 설치 - 면적 : 수당 1.1㎡ 공간 제공 - 울타리 : 야생동물 출입 차단을 위해 설치 - 쉼터 : 1,000수당 최소 8㎡ 이상 설치 - 먹이 : 살아있는 풀이나 잡관목 설치 - 분뇨 : 계분이 외부로 유출되지 않도록 유지·관리	·

□ 동물복지 축산농장 인증 기준 설치 계획(육계)

(단위 : 천원)

구분	구비요건	설치(제공)계획
급이	①원형 또는 타원형태 급이기 : 33㎝ - 육계·토종닭 65수당 1대 이상 - 삼계 110수당 1대 이상	·
급수	②급수기 설치 기준 준수 - 니플형 10수당 1개 이상, 컵형 28수당 1개 이상 - 선형 : 1수당 2.5cm 이상, 원형 : 1수당 1cm 이상 설치	·
사육시설	③계사는 충분한 자연환기와 햇빛이 제공되도록 설치	·
	④횃대 설치 : 1천수당 최소 2m 제공 - 굵기(3~6cm), 홰 사이 간격(최소 30cm) - 바닥에서 최소 10~100㎝ 이상 - 벽과의 거리 최소 20㎝ 이상	·
	⑤계사 내 바닥 전부 깔짚 확보	·
사육밀도	⑥㎡당 19수 이하 및 30㎏/㎡ 면적 확보	·
가축 운동장	⑦가축운동장 확보(21수/㎡)
사육환경	⑧조명도 : 최소 20lux 이상 확보	·
	⑨암모니아 농도(25ppm 이하), CO2 농도 (5,000ppm 이하)	·
	⑩계사 내 온도는 보온시설을 하여 극심한 온도변화 방지	·
소독	⑪「가축전염병예방법」 소독실시 기준 준수	·
분뇨처리	⑫「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 법규 준수	·
자유 방목장	실외 방목장 시설 설치 - 면적 : 수당 1.1㎡ 공간 제공 - 출입구 : 높이 45㎝ 이상, 너비 50㎝ 이상 - 울타리 : 야생동물 출입 차단을 위해 설치 - 쉼터 : 412수당 최소 3.3㎡ 이상 설치 - 먹이 : 살아있는 풀이나 잡관목 설치 - 분뇨 : 계분이 외부로 유출되지 않도록 유지·관리	·

□ 동물복지 축산농장 인증 기준 설치 계획(오리)

(단위 : 천원)

구분	구비요건	설치(제공)계획
급이	①급이기는 오리 100수당 50㎝ 이상 제공, 팬형급이기는 오리 15수당 1대 이상 제공	·
급수	②급수기 설치 기준 준수 - 니플형 컵받침 설치 시 12수당 1개 이상, 컵받침 미설치 시 15수당 1개 이상 설치 - 종형은 100수당 50㎝ 이상 제공, 음수공간의 폭과 깊이는 각각 7㎝ 이상 제공	·
수욕	③적절한 수욕공간 제공 - 100수당 길이 50cm, 폭 20㎝, 깊이 10㎝이상, 제공
사육시설	④오리사는 충분한 자연환기와 햇빛이 제공되도록 설치	·
	⑤오리사 내 바닥은 전부 깔짚으로 덮여 있어야 함 - 오리 1천수당 봄(0.7톤), 여름(1.0톤), 가을(0.7톤), 겨울(1.3톤) 이상 제공	·
사육밀도	⑥산란용(㎡당 2수 이하), 육용(㎡당 3수 이하)	·
가축 운동장	⑦가축운동장 확보(0.15㎡/수)
사육환경	⑧조명도 : 최소 20lux 이상 확보, 야간은 2lux 이하 제공	·
	⑨암모니아 농도(25ppm 이하), CO2 농도 (5,000ppm 이하)	·
	⑩계사 내 온도는 보온시설을 하여 극심한 온도변화 방지	·
방역 및 소독	⑪올인-올아웃 시스템으로 사육, 올인-올아웃 시스템 적용이 어려운 농가는 고정식 소독장치 설치 운영	·
	⑫방역을 위한 전실 설치
	⑬「가축전염병예방법」 소독실시 기준 준수
분뇨처리	⑭「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 법규 준수	·
자유 방목장	실외 방목장 시설 설치 - 면적 : 수당 2.5㎡ 공간 제공 - 출입구 : 높이 45㎝ 이상, 너비 50㎝ 이상출입구의 개수는 700수당 1개 및 출입구는 최소 2개 이상 제공 - 쉼터(차양시설) : 1천수당 최소 8㎡ 이상 설치 - 먹이 : 살아있는 풀이나 잡관목 설치 - 분뇨 : 계분이 외부로 유출되지 않도록 유지·관리	·